**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА с 1 марта 2022 года**

С 1 марта 2022 года вступает в силу Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». Этот приказ действует до 1 марта 2028 года.

В разделе 3 приказа определены *требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название главы** | **Содержание** |
| 1 | **Общие требования охраны труда** | - указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  - требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;  - перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;  - перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными  государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный акт;  - порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на локальный нормативный акт);  - правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы. |
| 2 | **Требования охраны труда перед началом работы** | - порядок подготовки рабочего места;  - порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) (при наличии);  - порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования;  - порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков). |
| 3 | **Требования охраны труда во время работы** | - способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;  - требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);  - указания по безопасному содержанию рабочего места;  - действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;  - требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников. |
| 4 | **Требования охраны труда в аварийных ситуациях** | - перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;  - процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;  - действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;  - действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков). |
| 5 | **Требования охраны труда по окончании работы** | - действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования;  - последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;  - действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности; требования соблюдения личной гигиены;  - процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы. |

Инструкции по охране труда утверждаются работодателем (руководителем организации) или уполномоченным им лицом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии).